表1  2025年5月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（有组织废气）
	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	实测浓度
	折算浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山市宁创环境科技发展有限公司
	废气排放口(DA001)
	臭气浓度
	2025-5-28
	112
	/
	2000
	无量纲
	是
	
	

	
	
	废气排放口(DA001)
	颗粒物
	2025-5-28
	＜1
	/
	20
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	废气排放口(DA001)
	非甲烷总烃
	2025-5-28
	1.38
	/
	60
	mg/m³
	是
	
	

	昆山市
	昆山中环实业有限公司
	废气排放口3(DA003)
	硫化氢
	2025-5-21
	＜0.1
	/
	/
	mg/m³
	/
	
	

	
	
	废气排放口3(DA003)
	氨
	2025-5-21
	0.102
	/
	4.9
	kg/h
	是
	
	

	
	
	废气排放口3(DA003)
	臭气浓度
	2025-5-21
	977
	/
	2000
	无量纲
	是
	
	

	
	
	废气排放口1(DA001)
	氨
	2025-5-21
	6.72×10-2
	/
	4.9
	kg/h
	是
	
	

	
	
	废气排放口1(DA001)
	氯化氢
	2025-5-21
	1.43
	/
	10
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	废气排放口1(DA001)
	硫酸雾
	2025-5-21
	0.48
	/
	5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	废气排放口2(DA002)
	氨
	2025-5-21
	4.07×10-2
	/
	4.9
	kg/h
	是
	
	

	
	
	废气排放口2(DA002)
	氯化氢
	2025-5-21
	2.29
	/
	10
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	废气排放口2(DA002)
	硫酸雾
	2025-5-21
	＜0.2
	/
	5
	mg/m³
	是
	
	












[bookmark: _GoBack]表2  2025年5月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（无组织废气）
	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	排放浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山市宁创环境科技发展有限公司
	上风向G1
	氨
	2025-5-28
	0.02
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	氨
	2025-5-28
	0.05
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	氨
	2025-5-28
	0.05
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	氨
	2025-5-28
	0.05
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向G1
	硫化氢
	2025-5-28
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	硫化氢
	2025-5-28
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	硫化氢
	2025-5-28
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	硫化氢
	2025-5-28
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向G1
	臭气浓度
	2025-5-28
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	臭气浓度
	2025-5-28
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	臭气浓度
	2025-5-28
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	臭气浓度
	2025-5-28
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	上风向G1
	颗粒物
	2025-5-28
	<0.168
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	颗粒物
	2025-5-28
	0.196
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	颗粒物
	2025-5-28
	0.179
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	颗粒物
	2025-5-28
	0.169
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	昆山市
	昆山中环实业有限公司
	上风向G1
	氨
	2025-5-22
	0.02
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	氨
	2025-5-22
	0.06
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	氨
	2025-5-22
	0.07
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	氨
	2025-5-22
	0.06
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向G1
	硫化氢
	2025-5-22
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	硫化氢
	2025-5-22
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	硫化氢
	2025-5-22
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	硫化氢
	2025-5-22
	＜0.001
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向G1
	臭气浓度
	2025-5-22
	＜10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	臭气浓度
	2025-5-22
	＜10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	臭气浓度
	2025-5-22
	＜10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	臭气浓度
	2025-5-22
	＜10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	上风向G1
	氯化氢
	2025-5-22
	＜0.02
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	氯化氢
	2025-5-22
	0.035
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	氯化氢
	2025-5-22
	＜0.02
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	氯化氢
	2025-5-22
	0.024
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向G1
	硫酸雾
	2025-5-22
	＜0.005
	0.3
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G2
	硫酸雾
	2025-5-22
	0.048
	0.3
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G3
	硫酸雾
	2025-5-22
	0.05
	0.3
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向G4
	硫酸雾
	2025-5-22
	0.06
	0.3
	mg/m³
	是
	

	



