2025年11月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（废气第2批）

表1  2025年11月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（有组织废气）
	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	实测浓度
	折算浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山鹿城垃圾发电有限公司
	1#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2025-11-05
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2025-11-05
	ND
	ND
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2025-11-05
	80
	88
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2025-11-05
	30
	33
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2025-11-05
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2025-11-05
	1.64
	1.78
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2025-11-05
	0.013 
	0.014 
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2025-11-05
	1.06×10-4
	1.16×10-4
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	2#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2025-11-05
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2025-11-05
	ND
	ND
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2025-11-05
	47
	46
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2025-11-05
	20
	20
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2025-11-05
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2025-11-05
	1.68
	1.68
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2025-11-05
	0.017
	0.017
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2025-11-05
	3.75×10-4
	3.68×10-4
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	3#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2025-11-05
	4.8
	4.8
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2025-11-05
	ND
	ND
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2025-11-05
	80
	80
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2025-11-05
	47
	47
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2025-11-05
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2025-11-05
	0.96
	0.95
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2025-11-05
	0.029
	0.029
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2025-11-05
	7.12×10-4
	7.12×10-4
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	5#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2025-11-05
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2025-11-05
	ND
	ND
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2025-11-05
	47
	36
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2025-11-05
	9
	7
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2025-11-05
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2025-11-05
	9.35
	7.14
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2025-11-05
	0.015
	0.011
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2025-11-05
	8.9×10-5
	6.7×10-5
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	6#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2025-11-05
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2025-11-05
	3
	2
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2025-11-05
	70
	52
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2025-11-05
	5
	4
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2025-11-05
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2025-11-05
	6.99
	5.18
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2025-11-05
	0.015
	0.011
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2025-11-05
	4.1×10-5
	3.0×10-5
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	7#焚烧炉废气排气筒
	颗粒物
	2025-11-05
	ND
	ND
	30
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	二氧化硫
	2025-11-05
	ND
	ND
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氮氧化物
	2025-11-05
	64
	59
	300
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	一氧化碳
	2025-11-05
	ND
	ND
	100
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	汞（及其化合物）
	2025-11-05
	ND
	ND
	0.05
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	氯化氢
	2025-11-05
	7.03
	6.45
	60
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍
	2025-11-05
	0.025 
	0.023 
	1.0 
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	
	镉、铊
	2025-11-05
	8.8×10-5
	8.1×10-5
	0.1
	mg/m³
	是
	
	

	昆山市
	昆山兴凯半导体材料有限公司
	废气排气口(DA001)
	非甲烷总烃
	2025-11-26
	14.9
	14.9
	60
	mg/m³
	是
	
	

	昆山市
	宏大拉链（中国）有限公司
	注塑废气排放口(DA001)
	非甲烷总烃
	2025-11-27
	1.52
	1.52
	60
	mg/m³
	是
	
	


表2  2025年11月昆山市（区）重点排污单位监督性监测结果（无组织废气）
	行政区
	企业名称
	监测点
	监测项目
	监测日期
	排放浓度
	标准限值
	单位
	是否达标
	超标倍数
	备注

	昆山市
	昆山鹿城垃圾发电有限公司
	上风向1#
	颗粒物
	2025-11-04
	0.201
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	颗粒物
	2025-11-04
	0.238
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	颗粒物
	2025-11-04
	0.222 
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	颗粒物
	2025-11-04
	0.244
	0.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向1#
	氨
	2025-11-04
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	氨
	2025-11-04
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	氨
	2025-11-04
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	氨
	2025-11-04
	ND
	1.5
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向1#
	硫化氢
	2025-11-04
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	硫化氢
	2025-11-04
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	硫化氢
	2025-11-04
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	硫化氢
	2025-11-04
	ND
	0.06
	mg/m³
	是
	
	

	
	
	上风向1#
	臭气浓度
	2025-11-04
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向2#
	臭气浓度
	2025-11-04
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向3#
	臭气浓度
	2025-11-04
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	

	
	
	下风向4#
	臭气浓度
	2025-11-04
	<10
	20
	无量纲
	是
	
	



